ИНСТРУКЦИЯ
1. Перед применением проверить целостность пакета. 
2. Поместить пакет в специальную емкость для сбора отходов (контейнер), вывернуть края наружу и накрыть крышкой или разместить в напольном держателе (стойке-тележке). 
3. Изделия, имеющие колющие и режущие поверхности, собирать в специальный контейнер для использованных игл, лезвий и др., который после заполнения поместить в пакет для дальнейшей утилизации. 
4. После заполнения пакета снять крышку с контейнера, вынуть из него пакет, загнуть край пакета в виде петли и неплотно завязать, для обеспечения доступа воздуха. Пакет завязывают замком из полимера, бумажным или хлопковым шпагатом или другим изделием, выдерживающим соответствующий температурный режим. Закрытый пакет транспортировать к месту утилизации. 
 5. Пакет, расположенный в напольном держателе (стойке-тележке), после заполнения снять с держателя, загнуть край пакета петлей и закрыть (см. п. 3). 
7. Индикатор первого класса меняет цвет индикаторной полосы со светло-бежевого на коричневый. 
[bookmark: _GoBack]8. При обеззараживании отходов в СВЧ установке использовать индикатор на 110°С.
