Таблица соответствия техническим характеристикам 
(микробиологический автоматический анализатор WalkAway® plus 96)
	№ 
	Параметр 
	Соответствие 
	Примечание

	1 
	Автоматический анализатор для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антибиотикам 
	Соответствует 
	

	2 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ 
	Наличие 
	

	3 
	Сертификат соответствия ГОСТ РФ 
	Наличие 
	

	4 
	Программное обеспечение на русском языке. Техническая документация на русском языке 
	Наличие 
	

	5 
	Доставка оборудования за счет поставщика 
	Наличие 
	

	6 
	Установка, ввод в эксплуатацию анализатора и обучение персонала 
	Наличие 
	

	7 
	Гарантийное и послегарантийное обслуживание. Гарантия в течении 12 месяцев с даты ввода анализатора в эксплуатацию 
	Наличие 
	

	8 
	Поставка в стандартной комплектации, обеспечивающей полную 

работоспособность аппарата. 
	Наличие 
	

	9 
	Технические и эксплуатационные возможности: 
	
	

	
	Физический принцип работы анализатора – колориметрия (измерение цветовой интенсивности и/или оптической плотности (мутности) и флуориметрия (определение концентраций вещества в соответствии с интенсивностью флуоресценции, которая возникает в процессе облучения изучаемого вещества с помощью УФ лучей) 


	Наличие 
	

	
	Количество возможно идентифицируемых микроорганизмов (таксонов) должно быть не менее 350 


	Наличие 
	

	
	Обязательная возможность идентификации следующих групп микроорганизмов: грамположительных и грамотрицательных бактерий, анаэробов, грибов, бактерий родов Neisseria и Haemophilus 


	Наличие 
	

	
	Время идентификации грибов, анаэробных бактерий и бактерий родов Neisseria и Haemophilus должно составлять не более 4 часов 


	Наличие 
	


